**FICHE ÉCHANTILLONNAGE */ SAMPLING SHEET***

(**Suivi DTA ou Marque QB51 = Fiche Type 4 / *DTA follow up or QB51 mark = Standard Form 4)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Audit de suivi | Semestre */semester* : 1er/1st [ ]  2nd [ ]  | Date de l’audit */ Audit date*  |  |
| Demandeur */ Applicant* : |  |
| Site de production */ Factory*  |  |

|  |
| --- |
| Personne ayant réalisé l’échantillonnage (auditeur ou à défaut le Responsable Qualité) */ Sampling carried out by (auditor or in default the Quality Officer)* |
| (Nom/Prénom - Qualité) *(Surname/First name - Position* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence du produit extrudé (3 panneaux minimum, surface : 1m x 1m, si possible)*Reference of product extruded (minimum 3 panels, size: 1m x1m, if possible)* | Epaisseur totale*/ Total Thickness*(mm) | Date de production*/ Production date* |
| **Réf. produit */ Product ref.*** |  |  |  |
| **DTA réf. */ TAD ref.*** |  |
| **A noter */ To note* :** Ce prélèvement doit correspondre à la largeur totale extrudée de la ligne d’extrusion considérée et comprendre l’échantillonnage d’environ 50 cm de longueur d’une extrusion continue. Après collecte, cet échantillon est redécoupé en 5 éléments numérotés de 1 à 5 sur la face ayant reçue la protection au rayonnement ultra-violet : la numérotation reprenant le sens continu de la largeur du panneau.*Sampling must correspond to the total extruded width of the extrusion line considered and include sampling of approximately 50 cm in length from a continuous extrusion. After collection, this sample is cut up into 5 elements numbered from 1 to 5 on the side having received protection with ultraviolet radiation: the numbering of these 5 elements reproducing the continuous direction of the width of the panel).* |

|  |
| --- |
| **Seulement pour titulaires de la marque QB51/ *Holder of QB51 mark Only*** |
| Mélange-maître pour la protection au rayonnement ultra-violet*/ Masterbatch used to the UV-protection layer* | Quantité à prélever / *Quantity to sample* :Environ 100 g de matière dans un flacon fermé et étiqueté (en verre pour un liquide) */ About 100g of material in a closed, labeled bottle (glass for liquid)* | Date de production du produit prélevé*/ Production date of the sampled product* |
|  |

|  |
| --- |
| RÉFÉRENCE DES MATIÈRES PREMIÈRES ENTRANT DANS LA PRODUCTION DE L’ÉCHANTILLONNAGE*/ Reference of Raw Materials incoming in the mass production of this sampling* |
| Matières premières polycarbonate */ Polycarbonate raw materials* | Reference commerciale*/ Trade-name reference* | Taux */ Ratio* | N° de lot */ Lot number No.* |
|  | % (w/w) |  |
| Résine polycarbonate de base n°1*/ Polycarbonate Resin base No.1* |  |  |  |
| Résine polycarbonate de base n°2*/ Polycarbonate Resin base No.2* |  |  |  |
| Mélange maître couleur*/ Color masterbatch* |  |  |  |
| Matières retraitées*/ Materials regenerated* |  |  |  |
| Mélange-maître pour la protection au rayonnement ultra-violet */ Masterbatch used to the UV-protection layer* |  |  |  |

**NOTEs:**

* L'un des échantillons devra inclure le marquage effectif utilisé en production.

*/ One of samples will have to include the effective marking used in production.*

* L’échantillonnage des produits extrudés devra inclure le film protecteur temporaire utilisé en production.

*/ Sampling of the products extruded will have to include the temporary protective film used in production.*

* La copie du Certificat de Conformité de chaque lot matière doit être joint au présent formulaire.
*/ The copy of the Certificate of Conformity for each batch must be attached to this form.*

⌦ **À envoyer / To be send** uniquement à l’adresse suivante : */* *only to the following address* :

Alexandre BESSEAU / Maud PICHAND

**Centre Scientifique et Technique du Bâtiment**

Direction Baies et Vitrages

24, rue Joseph FOURIER

38400 Saint Martin d’Hères France

**Joindre une copie de cette fiche d’échantillonnage**

**/ *Enclose a copy of this sampling sheet***

* Délai maximum d'envoi de l’échantillonnage : */ Maximum delay to send the sampling :*
**8 jours /8 days**.